**Savonlinnan**

Kuva, joka sisältää kohteen teksti

Kuvaus luotu automaattisesti

**Käytössä oleva lavatekniikka**

**versio 1/2024**

**Äänentoisto:** **Behringer X32 Compact digitaalimikseri**

Varalla **Soundcraft Ui24R** , iPAD ohjaus

**Bose F1 HighPerformance PA** 1000W kiinteät: 2x nuppi, 1x SUB

**ALTO TX 215** aktiivi monitorit 2 kpl + **ALTO TX 308** aktiivi monitorit 2 kpl

Mikrofonit:

**Shure SM 58** 4 kpl, **Shure Beta 58A** 1 kpl, **AKG D5** 2 kpl,

**Shure SM 57** 2 kpl, **Sennheiser e906** instrumenttimikrofoni

**Shure Beta 52A** bassorummun mikrofoni,

**Mipro MM70** langaton mikrofoni 1kpl

**Mipro MU23** langaton headset 1 kpl

**Rode NT5** stereopari, pienikalvoinen kondensaattori

**Lewitt LCT 440 PURE** 2kpl, laajakalvoinen kondensaattori

**K&M** mikrofonitelineet 10 kpl + 4 matalaa

**Superlux** **MS 200** korkeat mikrofonitelineet ad 350cm ! 2 kpl

**Nuottitelineitä + -valot** 6 kpl

**Roland JC 40 Jazz Chorus** 40 W stereo, 2 x 10” kitaracombo

**Ampeg BA 115** 100W Bassocombo

**Gretch Drums Energy Street KIT :**

18x14” basso, 14x5,5” virveli, 12x08” ja14x14” tom tom

Symbaalitelineet: Hi-Hat, boom-arm / 2 x suora Pearl , jakkara

**Paiste 201 Bronze** symbaalit

14” Hi-Hat, 16” Crash, 20” Ride

**Valot: Lava** , Valkoiset **LED** teatteriheittimet 6 kpl + sekalaiset väriLED 16 kpl +

Pienet Movinghead Pico Spot 20 2kpl.

**Sali** :6x siirrettävät Stairville LED floor-panel 150 /20

**AirDMX** langaton DMX / iPAD tai

**MagicDMX Full USB-DMX -liitäntä**  / **MagicQ ohjelmisto**

**Video: EPSON EB-2165W** ( WXGA, 5500lumen ad 300”) sijoitettu kattoon, heitto esityslavan taustaan, HDMI, ääni 3,5mm plugilla PA-järjestelmään

**Sähkö+kaapelit:** 220 V lavapistorasiat + voimavirta( kolmivaihe ) jako. Valikoima kaapeleita, sähkö, äänentoisto (XLR, 6,5 plugi jne ),16/4 kaukokaapeli 30m